H-XP3比例输送泵及喷枪，主要技术指标：最大流体工作压力24.5MPa；空气入口压力范围0.56-0.9MPa；最高流体温度94摄氏度。

主要应用于聚脲耐磨材料喷涂。

应用案例：振动筛、浮选机等矿山设备耐磨防腐处理，效果良好。